# WTV020 Ton-Audio-Modul

Please note: The digital pins are not 5V tolerant. If interfacing to a 5V microcontroller, the datasheet recommends using 470R resistors between the microcontroller and this module. Alternatively a level shifter or potential divider can be used. MP3 format files will need to be converted to AD4 format for playback.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Website, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung


Fehler:


SD-Karte falsch formatiert. Diese muss mit FAT16 formatiert werden.

SD-Karte zu gross. Maximal 2 GB zulässig.

Unverträglichkeit mit SD-Karte. Nicht alle Karten funktionieren.

Falsches Format der Sound-Datei. Der WTV020 funktioniert nur mit Dateinamen die aus einer 4-stelligen Zahl und dem WAV- oder AD4-Format bestehen (z. B. "0001.AD4").





* <https://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?t=1729>